跳到主要内容

# 设备列表

## 接入前准备​

1. 在设备端 XXTouch App 中开启 `更多 → 远程访问`。
2. 确保设备和中控在同一局域网内，并且中控机器的防火墙已放行默认 HTTP 端口 `46990` 和 UDP 发现端口。
3. 如果中控部署在 Docker 或反向代理后面，请先确认设备能直接访问到中控的实际地址。

## 发现与导入设备​

- 广播扫描：主界面的"扫描并刷新"会通过 UDP 广播查找当前局域网内的设备，适合大多数局域网环境。
- 导入设备列表：导入面板支持按网段或 IP 段在线扫描，也可以手动输入单个 IP。
- 剪贴板批量粘贴：如果手头已有一组 IP，可以直接粘贴到导入面板里批量处理。
- 失败重试：导入过程中失败的设备可以直接重试，也可以复制失败列表用于后续排查。
- 切换网段继续扫描：导入面板支持切换不同网段继续扫描，无需每次重新打开。
- 导入分组：导入结果可以按当前批次自动归入"导入设备分组"，方便后续统一维护。

## 选择设备​

- 点击设备行或复选框即可选中设备。
- 先选中一台，再按住 `Shift` 点击另一台，即可连续选中中间的所有设备。
- 勾选分组只会改变"当前操作范围"，不会自动全选设备列表；如果要对全部设备执行批量操作，仍需在设备列表中手动全选。

## 显示列与日志​

- 在表头设置里可以勾选要显示的列，并按自己的习惯调整列宽。
- `日志 #1` 到 `日志 #6` 的表头支持单独设置别名，方便把日志列改成更有业务含义的名字。
- 通过设备右键菜单或远控面板，都可以查看某台设备的日志历史。
- 日志历史支持图像缩略图；点击缩略图可以预览原图，也可以用取色器打开。导出包含图片的日志时，可以选择仅导出纯文本，或导出包含原图的 zip。

## 常用右键入口​

- 将选中设备添加到分组
- 批量重命名或删除设备记录
- 浏览设备文件
- 打开单设备实时控制
- 截图并直接送入样本工作台
- 在批量远控面板已打开时，把当前选中设备追加进去