跳到主要内容

# 核心

## 引入模块​

    local LCC = require("XXTLanControl")

## 开始之前​

- 请先确认设备上的 XXTouch 版本足够新。
- `LCC.capture_ui_state()` 需要设备端 `ui_element` 0.6.0 或更高版本；模块不可用或版本过低时，请更新 XXTouch 后再使用 capture_ui_state。
- 如果脚本不是从中控启动，先调用 `LCC.set_api_url()` 指定中控地址。
- 使用任何接口前，都要先执行 `LCC.connect()`。

如果模块版本不一致，`LCC.connect()` 会先尝试从中控下载新版模块，再自动重新连接。

## 这一组接口主要负责​

- 设置连接重试次数 `set_retry_count`
- 设置中控地址 `set_api_url`
- 设置 1-6 号日志列别名 `set_log_aliases`
- 向中控日志列写日志 `log`
- 抓取并保存界面状态 `capture_ui_state`
- 读取脚本配置界面参数 `get_ui_config`