跳到主要内容

# 远程控制与批量远控

XXTLanControl 同时提供单设备远控和批量远控，两者都基于实时屏幕流与控制通道工作。

## 单设备远控​

从 设备列表 的右键菜单选择 `实时控制`，即可打开单设备远控面板。

单设备远控常用能力包括：

- 实时查看设备屏幕
- 鼠标 / 触控输入
- 键盘输入与常用按键转发
- 截图
- 剪贴板读写
- 查看设备日志

如果只是想拿一张截图做取色，不一定要完整进入远控面板——也可以直接用右键菜单里的 `截图并用取色器打开`。

## 批量远控​

1. 在主界面先选中一批设备。
2. 打开动作条中的 `更多操作 → 批量实时控制`。
3. 在批量远控面板里统一查看和操作这些设备。

批量远控适合做下面几类事情：

- 同时观察多台设备画面
- 选定同步目标后，把触控或按键广播到多台设备
- 批量发送文本剪贴板
- 批量发送图片剪贴板
- 批量截屏并继续送到样本工作台
- 在卡片菜单里查看单台设备日志、文件或单独远控

打开批量远控面板后，还可以随时回到设备列表，把新选中的设备追加进去。

## 截图保存​

- 截图可以保存到中控的 `资源目录` 或 `报告目录`，方便统一归档。
- 如果想把图片直接保存到电脑指定目录，请先在 `系统配置` 中开启本地保存相关权限，并确保从本机打开控制台。

## 远控之外的配套入口​

- 浏览设备文件：适合调取设备上的脚本和资源
- 查看日志历史：适合分析当前运行中的脚本输出
- 样本工作台：适合围绕截图继续做颜色点位、区域、点阵字库和文本元素抓取